-确认装置wifi以及bt都处于关闭状态

-输入svc wifi disable

-输入rmmod wlan

-输入insmod /system/lib/wlan.ko con\_mode=5 （wlan.ko的路径是针对amlogic）

使用平台的交叉工具编译链编译Qcmbr

将Qcmbr放到/system/bin/之下

并且执行Qcmbr会看到以下讯息

qcmbr is run......

确认平台有测试使用的FW，utf30.bin与测试使用的boarddata，utfbd30.bin，可与软件进行确认

（FW路径是/etc/wifi/firmware/qca6174,此路径针对amlogic平台）

QDART中测试使用的文件需要与单板中的bdwlan30.bin,utfbd30.bin保持一致；